○○○○職場互助教保服務中心【設施及設備】檢核表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | **申請：**  **一、新設：□設立**  **二、變更：**□擴充 /□遷移 /□縮減場地 /□新建  /□增建 /□修建 /□改建 /□恢復招生 /□復辦  【設施設備】一覽表 | **申請人自填** | | | 審核者填寫 | | |
| **符合** | **免設** | **不符** | 符合 | 免設 | 不符 |
| **●建築基地及空間規劃：** | |  | | |  | | |
| 一 | **中心之場地應符合下列規定：**  （一）符合建築、消防、衛生及土地使用管制等相關法規之規定。  （二）與特殊設施或場所之距離，應符合加氣站設置管理規則、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | **應設：**(一)□幼兒專用室內活動室共 間， ㎡。  (二)□配膳室 或 □廚房： ㎡。  (三)□盥洗室(包括廁所)， ㎡。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 若場址空間經評估未能符合下列基礎設施之「**幼兒專用 室內活動室**」、「**配膳室或廚房**」與「**盥洗室(包括廁所)**」之規定者，得使用下列場址之一辦理：  （一）政府機關（構）、公司或非政府組織使用場址以外之同一棟合法建築物其他空間。  （二）距離前款同一建築物直線距離 1,000 公尺以內合法建築物之空間。  同一政府機關（構）、公司及非政府組織每一合法使用之場址，於直線距離 400 公尺內，以設立一職場教保服務中心為限。 |  |  |  |  |  |  |
| **●基本設施：** | |  | | |  | | |
| 一 | **應有固定地點，為樓層建築者，使用地面層 1 樓至 3 樓。** |  |  |  |  |  |  |
| 二 | **（一）幼兒專用室內活動室：**  其面積扣除牆、柱、出入口淨空區等面積後，不得小於30平方公尺，且幼兒每人不得少於3平方  公尺。 |  |  |  |  |  |  |
| **（二）配膳室或廚房：**  得與政府機關（構）、公司或非政府組織共用；其面積不得計入前款幼兒專用室內活動室總面積計算。 |  |  |  |  |  |  |
|  | **（三）盥洗室(包括廁所)：**  以設置於室內活動室為原則；未設置於室內活動室者，應避免位置偏僻、動線過長及通路無遮蔽；其面積不得計入前款幼兒專用室內活動室總面積計算。 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | **申請：**  **一、新設：□設立**  **二、變更：**□擴充 /□遷移 /□縮減場地 /□新建  /□增建 /□修建 /□改建 /□恢復招生 /□復辦  【設施設備】一覽表 | **申請人自填** | | | 審核者填寫 | | |
| **符合** | **免設** | **不符** | 符合 | 免設 | 不符 |
| **●基本設備：** | |  | | |  | | |
| **一** | **幼兒專用室內活動室：** |  | | |  | | |
| （一）平均照度至少五百勒克斯（lux），並避免太陽與燈具之眩光，及桌面、黑（白）板面之反光。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）使用耐燃三級以上之內部裝修材料。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）附有防焰標示之窗簾、地毯及布幕。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）提供之玩具、教具及教材，應滿足適齡、學習及幼兒身體動作、語言、認知、社會、情緒及美感等發展之需求，並有足夠之儲存設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （五）符合幼兒身高尺寸，並採用適合幼兒人因工程，且可彈性提供幼兒集中或分區活動之傢俱。 |  |  |  |  |  |  |
| （六）幼兒每人應有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間，並提供足夠幼兒使用之個人物品置物櫃。 |  |  |  |  |  |  |
| （七）供服務人員使用之物品或其他相關物品，應放置於120公分高度以上之空間。 |  |  |  |  |  |  |
| **二** | **本中心配置□配膳室：檢核第(一)至(四)項**  或**□廚 房：檢核第(一)至(十一)項** | | | |  | | |
| （一）出入口設置紗窗、紗門或其他防蚊蟲飛入之相關裝置或其他設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）設置冷凍、冷藏設備，並各放置溫度計於冷凍庫需在負18℃以下、於冷藏室需在7℃以下。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）□配膳室：設置洗滌槽。  □廚房：設置具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）餐具洗滌及殘餘物回收作業，應採用有蓋分類垃圾桶及廚餘桶。 |  |  |  |  |  |  |
| （五）設置食物存放架或棧板，作為臨時擺放進貨食物用。 |  |  |  |  |  |  |
| （六）設置食物處理檯，並以不鏽鋼材質製成。 |  |  |  |  |  |  |
| （七）爐灶上裝設排除油煙設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （八）設置足夠容納所有餐具之餐具儲放櫃。 |  |  |  |  |  |  |
| （九）製備之餐飲，應有防塵、防蟲等貯放食品之衛生設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （十）設置完善之給水、淨水系統，依飲用水管理條例等相關規定辦理。 |  |  |  |  |  |  |
| （十一）注意排水、通風及地板防滑。 |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **盥洗室(包括廁所)：** |  |  |  |  |  |  |
| （一）盥洗室設置冷、溫水淋浴設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）大便器：應使用坐式大便器，其高度(包括座墊)為25公分(得正負加減4公分)。大便器旁應設置衛生紙架。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）小便器：高度不得逾30公分，且不得採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）衛生設備之數量，不得少於下列規定(按同時收托男女幼兒數各占一半計算)：  1.大便器：男生每十五人一個；女生每十人一個。  2.小便器：男生每十五人一個。  3.水龍頭：每十人一個。 |  |  |  |  |  |  |
| （五）水龍頭：間距至少40公分，並得採分散設置。但至少三分之二以上應設置於盥洗室(包括廁所)內。水龍頭出水深度，不得逾24公分。 |  |  |  |  |  |  |
| （六）洗手臺：高度不得逾50公分。洗手臺前應設置鏡子。 |  |  |  |  |  |  |
| （七）隔間設計：其雙側應以軟簾或小隔板，及前側應以門扇或門簾隔間，且不得裝鎖。隔間高度，不得逾120公分。但淋浴設備設置於專供教職員工使用之廁所內者，不在此限。 |  |  |  |  |  |  |
| **●提供幼兒過夜服務：□申請 □不申請(以下免填)** | |  | | |  | | |
| 一 | （一）幼兒專用床具，並應符合人因工程，床面距離地面三十公分以上，排列以每列不超過二床為原  則，並有足夠通道空間供幼兒夜間行動。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）幼兒寢具應一人一套，不得共用，且定期清潔及  消毒，注意衛生。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）應安裝紗窗紗門，及配置兼顧安全與睡眠舒適之  照明設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）設置冷、溫水淋浴設備供幼兒清洗及沐浴。 |  |  |  |  |  |  |

申請者簽章：

**附件 2-2**

○○○○職場互助教保服務中心【設施及設備】檢核表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | **申請：**  **二、變更：增加招收幼兒人數**  【設施設備】一覽表 | **申請人自填** | | | 審核者填寫 | | |
| **符合** | **免設** | **不符** | 符合 | 免設 | 不符 |
| **●建築基地及空間規劃：** | |  | | |  | | |
| 一 | **中心之場地應符合下列規定：**  （一）符合建築、消防、衛生及土地使用管制等相關法規之規定。  （二）與特殊設施或場所之距離，應符合加氣站設置管理規則、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定。 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | **應設：**(一)幼兒專用室內活動室共 間， ㎡。  (二)□配膳室 或 □廚房： ㎡。  (三)盥洗室(包括廁所)， ㎡。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 若場址空間經評估未能符合下列基礎設施之「**幼兒專用 室內活動室**」、「**配膳室或廚房**」與「**盥洗室(包括廁所)**」之規定者，得使用下列場址之一辦理：  （一）政府機關（構）、公司或非政府組織使用場址以外之同一棟合法建築物其他空間。  （二）距離前款同一建築物直線距離 1,000 公尺以內合法建築物之空間。  同一政府機關（構）、公司及非政府組織每一合法使用之場址，於直線距離 400 公尺內，以設立一職場教保服務中心為限。 |  |  |  |  |  |  |
| **●基本設施：** | |  | | |  | | |
| 一 | **應有固定地點，為樓層建築者，使用地面層 1 樓至 3 樓。** |  |  |  |  |  |  |
| 二 | **（一）幼兒專用室內活動室：**  其面積扣除牆、柱、出入口淨空區等面積後，不得小於30平方公尺，且幼兒每人不得少於3平方  公尺。 |  |  |  |  |  |  |
| **（二）配膳室或廚房：**  得與政府機關（構）、公司或非政府組織共用；其面積不得計入前款幼兒專用室內活動室總面積計算。 |  |  |  |  |  |  |
|  | **（三）盥洗室(包括廁所)：**  以設置於室內活動室為原則；未設置於室內活動室者，應避免位置偏僻、動線過長及通路無遮蔽；其面積不得計入前款幼兒專用室內活動室總面積計算。 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | **申請：**  **二、變更：增加招收幼兒人數**  【設施設備】一覽表 | **申請人自填** | | | 審核者填寫 | | |
| **符合** | **免設** | **不符** | 符合 | 免設 | 不符 |
| **●基本設備：** | |  | | |  | | |
| **一** | **幼兒專用室內活動室：** |  | | |  | | |
| （一）平均照度至少五百勒克斯（lux），並避免太陽與燈具之眩光，及桌面、黑（白）板面之反光。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）使用耐燃三級以上之內部裝修材料。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）附有防焰標示之窗簾、地毯及布幕。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）提供之玩具、教具及教材，應滿足適齡、學習及幼兒身體動作、語言、認知、社會、情緒及美感等發展之需求，並有足夠之儲存設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （五）符合幼兒身高尺寸，並採用適合幼兒人因工程，且可彈性提供幼兒集中或分區活動之傢俱。 |  |  |  |  |  |  |
| （六）幼兒每人應有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間，並提供足夠幼兒使用之個人物品置物櫃。 |  |  |  |  |  |  |
| （七）供服務人員使用之物品或其他相關物品，應放置於120公分高度以上之空間。 |  |  |  |  |  |  |
| **二** | **本中心配置□配膳室：檢核第(一)至(四)項**  或**□廚 房：設置檢核第(一)至(十一)項** | | | |  | | |
| （一）出入口設置紗窗、紗門或其他防蚊蟲飛入之相關裝置或其他設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）設置冷凍、冷藏設備，並各放置溫度計於冷凍庫需在負18℃以下、於冷藏室需在7℃以下。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）□配膳室：設置洗滌槽。  □廚房：設置具洗滌、沖洗、殺菌功能之餐具清洗設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）餐具洗滌及殘餘物回收作業，應採用有蓋分類垃圾桶及廚餘桶。 |  |  |  |  |  |  |
| （五）設置食物存放架或棧板，作為臨時擺放進貨食物用。 |  |  |  |  |  |  |
| （六）設置食物處理檯，並以不鏽鋼材質製成。 |  |  |  |  |  |  |
| （七）爐灶上裝設排除油煙設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （八）設置足夠容納所有餐具之餐具儲放櫃。 |  |  |  |  |  |  |
| （九）製備之餐飲，應有防塵、防蟲等貯放食品之衛生設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （十）設置完善之給水、淨水系統，依飲用水管理條例等相關規定辦理。 |  |  |  |  |  |  |
| （十一）注意排水、通風及地板防滑。 |  |  |  |  |  |  |
| **三** | **盥洗室(包括廁所)：** |  |  |  |  |  |  |
| （一）盥洗室設置冷、溫水淋浴設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）大便器：應使用坐式大便器，其高度(包括座墊)為25公分(得正負加減4公分)。大便器旁應設置衛生紙架。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）小便器：高度不得逾30公分，且不得採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）衛生設備之數量，不得少於下列規定(按同時收托男女幼兒數各占一半計算)：  1.大便器：男生每十五人一個；女生每十人一個。  2.小便器：男生每十五人一個。  3.水龍頭：每十人一個。 |  |  |  |  |  |  |
| （五）水龍頭：間距至少40公分，並得採分散設置。但至少三分之二以上應設置於盥洗室(包括廁所)內。水龍頭出水深度，不得逾24公分。 |  |  |  |  |  |  |
| （六）洗手臺：高度不得逾50公分。洗手臺前應設置鏡子。 |  |  |  |  |  |  |
| （七）隔間設計：其雙側應以軟簾或小隔板，及前側應以門扇或門簾隔間，且不得裝鎖。隔間高度，不得逾120公分。但淋浴設備設置於專供教職員工使用之廁所內者，不在此限。 |  |  |  |  |  |  |
| **●提供幼兒過夜服務：□申請□不申請(以下免填)** | |  | | |  | | |
| 一 | （一）幼兒專用床具，並應符合人因工程，床面距離地面三十公分以上，排列以每列不超過二床為原  則，並有足夠通道空間供幼兒夜間行動。 |  |  |  |  |  |  |
| （二）幼兒寢具應一人一套，不得共用，且定期清潔及  消毒，注意衛生。 |  |  |  |  |  |  |
| （三）應安裝紗窗紗門，及配置兼顧安全與睡眠舒適之  照明設備。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）設置冷、溫水淋浴設備供幼兒清洗及沐浴。 |  |  |  |  |  |  |

申請者簽章：