         國民小學/幼兒園(    分校/分班) 附件3

        (遊戲場名稱)兒童遊戲場設施自主檢查表(110.12.23版)
(本表由遊戲場管理人員填寫，1區需填寫1份)
	填表說明：
一、依據兒童遊戲場設施安全管理規範，管理人員應辦理下列事項：
（一）於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現有不安全情事，應立即進行維修保養工作。
（二）應每月定期依本表進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位備查，其保存期限為 5 年。
二、檢查項目第 4-9 項至第 16-18 項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」，如遊戲場或設施無損壞情況，應該選不適用／無該項目。
三、本表 6.名詞定義如下：
（一）組件：包括蹺蹺板緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。
（二）扣件：如螺栓、螺帽、扣環等。
四、本表 8.遊戲設施材料外觀耗損狀態，其材料表面的缺失如下：
（一）金屬：嚴重的鏽蝕、破損。
（二）木料：變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。
（三）塑膠：破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。
五、本表10.室內遊戲場沙池定期消毒方式，如室外曝曬、紫外線光照射或灑上一層適量光觸媒沙等方式，以達到初步殺菌的功效。
六、本表15.消毒注意事項如下：
（一）ppm：為 parts per million（百萬分率）之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。
（二）配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在5至6%，原則上經清水稀釋 100 倍（例如取 10 c.c.市售家庭用漂白水加入1公升之自來水）即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配製時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。稀釋後之漂白水配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。
（三）使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過10分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過30分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。
（四）在使用其他對腸病毒有效之消毒產品時，應遵循產品使用說明進行配製及消毒。
七、本表7.遊戲設施修補塗層，請學校洽遊具設備廠商，選購符合CNS12642材料與製造要求之塗料與溶劑。



自主檢查日期：    年  月  日
	安全檢查

	項次
	安全檢查應注意事項
	符合情形/項目
	待改進或檢修事項
	複檢日期
及結果

	
	
	是
	否
	不適用/
無該項目
	
	

	重要提醒：項次勾選「否」時，即表示有危險之虞，應填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。

	1
	告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，文字或圖案內容清晰可見。
	
	
	
	
	

	2
	光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。
	、
	
	
	
	

	3
	屬室內環境者，應備「有效期限內」之急救品。
(無「室內遊戲場」請勾選不適用)
	
	
	
	
	

	4
	遊戲設施基礎穩固。
(地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象)
	
	
	
	
	

	5
	各項結構組件組裝固定，扣件完整。
(沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象)
	、
	
	
	
	

	6
	具有軸承組件的遊樂設施（鞦韆、旋轉設施等），應功能正常，且有做適當潤滑。
(無「鞦韆、旋轉設施(例如旋轉盤)」等請勾選不適用)
	
。
	
	
	
	

	7
	遊戲設施材料外觀完整。
(沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露等現象，如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露)
	、
	
	
	
	

	8
	遊戲場地面上的鋪面材料平坦且乾燥。
(無明顯坑洞、過大縫隙、高低不平、積水、濕滑、青苔等現象)
	
	
	
	
	

	9
	遊戲設施內保持乾燥、清潔。
(不得積水，堆積髒亂之物，如輪胎內槽、溜滑梯、鬆填式鋪面不得積水）
	、
	
	
	
	

	項次
	安全檢查應注意事項
	符合情形/項目
	待改進或檢修事項
	複檢日期
及結果

	
	
	是
	否
	不適用/
無該項目
	
	

	重要提醒：項次勾選「否」時，即表示有危險之虞，應填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。

	10
	室內沙池定期補充沙子、翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並進行初步消毒殺菌。
(無「室內沙池」請勾選不適用)
	
	
	
	
	

	11
	戶外沙池定期補充沙子、翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理。
(無「戶外沙池」請勾選不適用)
	
	
	
	
	

	12
	一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊)應定期清潔、消毒或維護。
(無「一體化鋪面(如橡膠地墊、無縫地墊)」請勾選不適用)
	
	
	
	
	

	13
	鬆填式鋪面材料(如小礫石、木屑、球池等)應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、污穢物等雜物藏在其中，並定期補充鬆填鋪面材料至原有設定深度。
(無「鬆填式鋪面材料」請勾選不適用)
	
	
	
	
	

	14
	室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。
(無「室內遊戲場」請勾選不適用)
	
	
	
	
	

	15
	遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液或張貼提醒洗手之公告。
	
	
	
	
	

	16
	遊戲場地或遊戲設施損壞時，已立即停止使用，並儘速進行修繕。
(若無「損壞」情形，應勾選不適用)
	
	
	
	
	

	17
	遊戲場待修期間，已確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。
(若無「待修」情形，應勾選不適用)
	
	
	
	
	

	18
	發現遊戲設施不符安全要求時，已執行修繕、拆除、更新等程序。
(若無「不符安全要求」情形，應勾選不適用)
	
	
	
	
	

	檢查結果(上表18項)

	1.符合(勾選是)項目：     項。
	2.不符合(勾選否)項目：    項。
	3.不適用/無該項目：  	 項。

	4.請勾選「損壞、待修或不符安全要求」(第16~18題)之遊戲設施項目
組 合 遊 具 ：滑梯滑桿攀爬架階梯踏階梯橫桿梯
              坡道通道組件平衡木
              上肢運動設備水平旋轉設施軌道騎乘裝置踏階形式裝置
              護欄防護柵欄遊戲板頂蓋其它     
獨立擺盪設施：鞦韆其它     
獨立搖晃設施：彈跳/搖動設備站立彈跳/搖動設備蹺蹺板其它     
獨立旋轉設備：旋轉式遊戲設備垂直旋轉設備其它     		
獨立攀爬設備：獨立攀爬遊戲架三維攀爬架獨立式攀爬架獨立式攀爬牆其它     		
獨立體能設施：上肢運動設備其它     
其它獨立設備：球池獨立活動看板獨立式傳聲筒地面沙坑其它     		

	5.承第4題，針對「損壞、待修或不符安全要求」之遊戲設施，進行下列措施：
□修繕，其項目為： 	________ 	_
公告停止使用日期：    年   月  日；修繕完成日期：    年   月  日
□拆除，其項目為： 	________ 	_
公告停止使用日期：    年   月  日；預計拆除日期：    年   月  日
□更新，其項目為： 	________ 	_
更新完成日期：    年   月  日


管理人員簽章：	業務主管簽章：	                          
備註：管理人員為幹事，主管組長；管理人員為組長，主管主任；管理人員為主任，主管校長。
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