**🌕🌕區🌕🌕幼兒園遊戲場自主檢查表**

**附件5**

(本表由遊戲場管理人員填寫，1座需填寫1份)

|  |
| --- |
| 填表說明：  一、依據兒童遊戲場設施安全管理規範，管理人員應辦理下列事項：  （一）於開放使用期間，每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，發現有不安全情事，應立即進行維修保養工作。  （二）應每月定期依本表進行遊戲場及設施檢查工作，並填表存放管理單位備查，其保存期限為 5 年。  二、檢查項目第 4-9 項至第 16-18 項，請逐一檢查個別遊樂設施是否符合安全檢查應注意事項。如果未符合，請於「否」欄下填寫遊樂設施名稱，並填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」，如遊戲場或設施無損壞情況，應該選不適用／無該項目。  三、本表 6.名詞定義如下：  （一）組件：包括蹺蹺板緩衝用的輪胎或彈簧裝置、組合遊具的把手等。  （二）扣件：如螺栓、螺帽、扣環等。  四、本表7.遊戲設施修補塗層，請學校洽遊具設備廠商，選購符合CNS12642材料與製造要求之塗料與溶劑。  五、本表 8.遊戲設施材料外觀耗損狀態，其材料表面的缺失如下：  （一）金屬：嚴重的鏽蝕、破損。  （二）木料：變形、翹曲、斷裂、過大的裂痕。  （三）塑膠：破損、多處明顯裂紋、明顯褪色。  六、本表10.室內遊戲場沙池定期消毒方式，如室外曝曬、紫外線光照射或灑上一層適量光觸媒沙等方式，以達到初步殺菌的功效。  七、本表15.消毒注意事項如下：  （一）以稀釋至500ppm之含氧漂白水或其他具檢驗報告可證實對廠病毒有效之消毒用品，每日至少消毒一次，並視使用頻率增加次數，且工作人員應能正確配置或使用消毒液；在無人現場時採用紫外線燈適度照射以達到消毒功能。  （二）500ppm含氯漂白水消毒之名詞定義及注意事項：   1. ppm：為 parts per million（百萬分率）之縮寫，500 ppm 表示為百萬分之五百，即 0.05%。 2. （二）配製注意事項：市售家庭用含氯漂白水濃度一般在5至6%，原則上經清水稀釋 100 倍（例如取 10 c.c.市售家庭用漂白水加入1公升之自來水）即可做為消毒之用，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。配製時應於通風良好處，並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍裙等防護衣物。稀釋後之漂白水配製後應加蓋保存於陰暗處並盡早使用，而未使用的部分在 24 小時之後應丟棄。此外，漂白水勿與其他家用清潔劑一併或混合使用，以防降低消毒功能及產生化學作用。 3. （三）使用注意事項：在進行消毒時，需注意通風及適當穿戴防護衣物，擦拭消毒的接觸時間建議超過10分鐘，浸泡消毒的接觸時間則建議超過30分鐘，之後可再以清水清洗或擦拭後晾乾，以降低異味。   （三）在使用其他對腸病毒有效之消毒產品時，應遵循產品使用說明進行配製及消毒。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遊戲場名稱： | | | 自主檢查日期： 年 月 日 | | | | | |
| 項次 | 安全檢查內容 | | 符合情形/項目 | | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| 是 | 否 | 不適用*/*  無該項目 | |
| **重要提醒：項次勾選「否」時，即表示有危險之虞，應填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。** | | | | | | | | |
| 1 | 告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，文字或圖案內容清晰可見。 | |  |  |  | |  |  |
| 2 | 光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。 | | 、 |  |  | |  |  |
| 3 | 屬室內環境者，應備「有效期限內」之急救品。  (無「室內遊戲場」請勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 4 | 遊戲設施基礎穩固。  (地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象) | |  |  |  | |  |  |
| 5 | 各項結構組件組裝固定，扣件完整。  (沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象) | | 、 |  |  | |  |  |
| 6 | 具有軸承組件之遊樂設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑。  (無「鞦韆、旋轉、擺盪設施等」軸承組件之設施請勾選不適用) | | 。 |  |  | |  |  |
| 7 | 遊戲設施材料外觀完整。  (沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露等現象，例如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露) | | 、 |  |  | |  |  |
| 8 | 遊戲設施地面上之鋪面材料平坦且乾燥。  (無明顯坑洞、過大縫隙、高低不平、積水、濕滑、青苔等現象) | |  |  |  | |  |  |
| 9 | 遊戲設施內保持乾燥、清潔。  (不得積水，堆積髒亂之物，如輪胎內槽、溜滑梯、鬆填式鋪面不得積水） | | 、 |  |  | |  |  |
| 項次 | 安全檢查內容 | | 符合情形/項目 | | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| 是 | 否 | 不適用*/*  無該項目 | |
| 重要提醒：項次勾選「否」時，即表示有危險之虞，應填寫「待改進或檢修事項」，再俟修繕後填寫「複檢日期及結果」。 | | | | | | | | |
| 10 | 室內沙池定期補充沙子、翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，並進行初步消毒殺菌。  (無「室內沙池」請勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 11 | 戶外沙池定期補充沙子、翻沙、耙平，避免尖銳物等雜物藏於沙坑，充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。  (無「戶外沙池」請勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 12 | 一體化鋪面(如橡膠地墊)應定期清潔、消毒或維護。  (無「一體化鋪面」請勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 13 | 鬆填式鋪面材料(如小礫石、木屑、球池等)應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、污穢物等雜物藏在其中，並定期補充鬆填鋪面材料至原有設定深度。  (無「鬆填式鋪面材料」請勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 14 | 室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。  (無「室內遊戲場」請勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 15 | 遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液或張貼提醒洗手之公告。 | |  |  |  | |  |  |
| 16 | 遊戲設施(含鋪面)損壞時，應立即停止使用，並儘速進行修繕。  (若無「損壞」情形，應勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 17 | 遊戲場待修期間，應確實將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉並公告。  (若無「待修」情形，應勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 18 | 發現遊戲設施不符安全要求時，應執行修繕、拆除、更新等程序。  (若無「不符安全要求」情形，應勾選不適用) | |  |  |  | |  |  |
| 檢查結果**(上表18項)** | | | | | | | | | |
| 1.符合(勾選是)項目： 項。 | | | 2.不符合(勾選否)項目： 項。 | | | | 3.不適用/無該項目： 項。 | | |
| 4.請勾選「損壞、待修或不符安全要求」之遊戲設施項目  組 合 遊 具 ：🞏滑梯🞏滑桿🞏攀爬架🞏階梯🞏踏階梯🞏橫桿梯  🞏坡道🞏通道組件🞏平衡木  🞏上肢運動設備🞏水平旋轉設施🞏軌道騎乘裝置🞏踏階形式裝置  🞏護欄🞏防護柵欄🞏遊戲板🞏頂蓋🞏其它  獨立擺盪設施：🞏鞦韆🞏其它  獨立搖晃設施：🞏彈跳/搖動設備🞏站立彈跳/搖動設備🞏蹺蹺板🞏其它  獨立旋轉設備：🞏旋轉式遊戲設備🞏垂直旋轉設備🞏其它  獨立攀爬設備：🞏獨立攀爬遊具🞏三維攀爬架🞏獨立式攀爬架🞏獨立式攀爬牆🞏其它  獨立體能設施：🞏上肢運動設備🞏其它  其它獨立設備：🞏球池🞏獨立活動看板🞏獨立式傳聲筒🞏地面沙坑🞏其它 | | | | | | | | | |
| 5.針對「損壞、待修或不符安全要求」之遊戲設施，進行下列措施：  □修繕，其項目為： \_\_\_\_\_\_\_\_ \_  公告停止使用日期： 年 月 日；修繕完成日期： 年 月 日  □拆除，其項目為： \_\_\_\_\_\_\_\_ \_  公告停止使用日期： 年 月 日；預計拆除日期： 年 月 日  □更新，其項目為： \_\_\_\_\_\_\_\_ \_  更新完成日期： 年 月 日 | | | | | | | | | |

管理人員簽章： 業務主管簽章：

備註：管理人員為職員，主管為園長；管理人員為園長，主管為負責人。