**幼兒園兒童遊戲場 年 月兒童遊戲場每日目測檢查表**

**附件6**

一、檢查情形(1.每區填寫1張；2.符合項目請打勾🗸；不符合請打🗴，並填第二、三題；3.例假日得免檢查4.每月定期**「另」**依自主檢查表進行檢查)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.設施表面或鋪面乾燥  (無積水、油漬或足以造成滑倒之殘留物) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.遊戲場清潔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.設施下方舖面與周圍地面平坦  (無翹曲、凹洞、突出物、石頭或障礙) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.設施表面漆、面層完整  (無掉漆、面層剝落之情形) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.設施整體構造完好且符合國家標準  (符合標準且沒有傾斜、彎曲或變型) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.設施構造單元完好  (無斷裂、裂縫、生鏽、毀損、凹陷、隆凸不平、零件遺失、變形彎曲、破碎等情形) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.設施本身平整  (無任何尖銳突起物，例如：螺栓、木刺、玻璃，且無銳利邊緣) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8螺栓、焊接點、環扣及軸承穩固牢靠  (無鬆動或脫落) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、檢查不合格項目日期及說明：(例如：110年3月4日發現地墊積水)

三、不合格項目改善進度：(例如：110年3月4日將積水清除，使鋪面保持乾燥)

四、兒童遊戲場管理人員(或代理人)簽名：