**參考表件2.2.2-1全園室內、外設施設備安全檢核與維修紀錄表**

**臺南市○○幼兒園○○學年第○學期全園室內、外設施設備**

**安全檢核與維修紀錄表**

依檢查項目勾選，正常（🗸）、異常（🗴）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | | 檢核結果 | 檢查項目 | | 檢核  結果 |
| 活動室 | 門鎖無損壞，操作使用正常 |  | 廚房 | 燈具等電器設備無損壞，操作使用正常 |  |
| 窗戶玻璃無破損，操作使用正常 |  |
| 課桌椅無損壞，操作使用正常 |  | 一般性及遊戲設施周邊環境 | 遊戲場地面無突出龜裂、無障礙物 |  |
| 燈具等電器設備無損壞，操作使用正常 |  | 遊戲場有標示使用者年齡與遊戲規則 |  |
| 電源插座及管線，操作使用安全 |  | 光線明亮、通風、無視覺死角 |  |
| 冷氣機無損壞，操作使用正常 |  | 地面無積水 |  |
| 冷氣機實施定期清洗，保持清淨 |  | 器材結合處之螺絲釘、焊接點及環扣或金屬尖銳物不外露，且無鏽蝕 |  |
| 廁所 | 光線明亮、通風、無異味 |  | 遊樂器材每座器材保持安全距離；在擺盪器材的擺盪空間有警告標誌 |  |
| 地板乾燥 |  |
| 牆角無視覺死角 |  | 器材或場地損壞不適用時，有加明顯「停止使用」標示 |  |
| 隔間設計無損壞 |  |
| 大、小便器暢通、無阻塞鬆動；按壓器無損壞 |  | 幼兒所使用之手握或足踏器材表面易滑，有防滑處理 |  |
| 燈具等電器設備無損壞，操作使用正常 |  | 器材放置位置明顯、安全，裝置穩固未鬆脫 |  |
| 廚房 | 冰箱冷藏室或冷凍庫運作正常 |  | 滅火器 | 放置明顯位置、安全穩固未鬆脫 |  |
| 瓦斯、熱水器安全穩固 |  | 藥劑有效期限未逾期 |  |
| 滅菌處理(高溫消毒櫃)運作正常 |  | 壓力指示針顯示在有效範圍 |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 處理  情形 |  | | | | | | 檢查  日期 |  | 檢查人員  (簽章) |  | 園長/主任  (簽章) |  | | | | | | |

**參考表件2.2.2-2兒童遊戲場設施自主檢查表(衛福部訂定-應每月定期檢查)**

**兒童遊戲場設施自主檢查表**

本表使用者：遊戲場設施管理人員

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 遊戲場名稱 | | ○○幼兒園遊戲場 | | | | | |
| 自主檢查日期 | | ○○年○○月○○日 | | | | | |
| 項次 | 安全檢查內容 | | 符合情形/項目 | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| 是 | 否 | 不適用/  無該項目 |
| 1 | 告示牌上應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。 | |  |  |  |  |  |
| 2 | 光線明亮、通風、無視覺死角、無危險物品，擺盪空間無障礙物。 | |  |  |  |  |  |
| 3 | 屬室內環境者，應備有效期內之急救用品。 | |  |  |  |  |  |
| 4 | 遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。 | |  |  |  |  |  |
| 5 | 各項結構組件組裝固定，扣件完整，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。 | |  |  |  |  |  |
| 6 | 具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等），應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。 | |  |  |  |  |  |
| 7 | 遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、銹蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。 | |  |  |  |  |  |
| 8 | 遊戲設施內部不得積水，或堆積髒亂之物（如平臺面、階梯踏面、溜滑梯滑出段、鑽籠隧道內、輪胎內槽等不得積水）。 | |  |  |  |  |  |
| 項次 | 安全檢查內容 | | 符合情形/項目 | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| 是 | 否 | 不適用/  無該項目 |
| 9 | 室內遊戲設施應定期消毒並製作紀錄。 | |  |  |  |  |  |
| 10 | 一體化的鋪面材料應平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面為一體化的鋪面材料或天然草皮時，應無積水、濕滑、青苔等現象。 | |  |  |  |  |  |
| 11 | 一體化鋪面（如橡膠地墊、無縫地墊、人工草皮等）應定期清潔、消毒或維護。 | |  |  |  |  |  |
| 12 | 室內鬆填式鋪面材料（如沙池、球池、木珠池、泡棉池等）應進行初步消毒殺菌。 | |  |  |  |  |  |
| 13 | 戶外鬆填式鋪面材料（如沙池、小礫石、木屑等）不得積水，並應充分曝曬陽光，四周並設有防止動物進入之相關設施或規劃定期派員維護管理機制。 | |  |  |  |  |  |
| 14 | 室內及戶外鬆填式鋪面材料應定期翻攪、耙平，避免尖銳物、汙穢物等雜物藏於其中，並定期補充該鬆散材料至檢驗合格之鋪面深度。 | |  |  |  |  |  |
| 15 | 遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備，或提供手部消毒液，或張貼提醒洗手之公告。 | |  |  |  |  |  |
| 16 | 遊戲設施（含鋪面）損壞情形： | | | | | | |
| 16-1是否有設施或鋪面損壞。 | |  |  |  |  |  |
| 16-2是否立即停止使用。 | |  |  |  |  |  |
| 16-3是否儘速進行修繕。 | |  |  |  |  |  |
| 17 | 遊戲設施待維修情形： | | | | | | |
| 17-1是否有遊戲設施待維修。 | |  |  |  |  |  |
| 17-2是否將損壞之遊戲設施或整體遊戲場地封閉。 | |  |  |  |  |  |
| 17-3是否公告維修事項及封閉期間。 | |  |  |  |  |  |
| 項次 | 安全檢查內容 | | 符合情形/項目 | | | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| 是 | 否 | 不適用/  無該項目 |
| 18 | 室內遊戲場應備置急救用品：如優碘、剪刀、繃帶、無菌紗布、無菌棉籤、透氣膠帶、OK繃、生理食鹽水、急救手冊、冷水袋及相關用品，並注意使用期限、保存方式及定期更換（戶外遊戲場設施不適用）。 | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **檢查結果** | | |
| 安全檢查內容，符合項目：計\_\_\_\_\_項、不符合項目：計\_\_\_\_項。  備註：  第16、17項為反向題，如16-1及17-1項填「否」者，納入符合項目統計；填「是」者，納入不符合項目統計。 | | |
| 遊戲設施（含鋪面）損壞及處理情形：（請依處理前、中、後，附上照片，本項得以附件呈現，並視損壞設施數量增列照片）。 | | |
| 損壞設施名稱：＿＿＿＿  公告停止使用期間：　年　月　日至　年　月　日。  處理方式：□修繕□拆除□更新，處理完成日期： 年 月 日 | | |
| 處理前照片 | 處理中照片 | 處理後照片 |
| 損壞設施名稱：＿＿＿＿  公告停止使用期間：　年　月　日至　年　月　日；  處理方式：□修繕□拆除□更新，處理完成日期： 年 月 日 | | |
| 處理前照片 | 處理中照片 | 處理後照片 |

檢查人員簽章： 業務主管簽章：

資料來源：https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/Detail.aspx?nodeid=454&pid=7714